沪蔬通农批市场冷库门滑升门装卸

平台维修项目询价函

**1、项目名称：**沪蔬通农批市场冷库门滑升门装卸平台维修项目

**2、项目概况：**

（1）沪蔬通市场共有冷库库区48间，由于出入库货品使用频繁，冷库门滑升门装卸平台等设备存在库门长时间关不上、库门关不紧、链条偏移、滑轨错位、平台无法使用等不同程度的故障情况。目前经过全面排查，已梳理出维修工程量清单（详见附件）。

（2）最高限价：5万元

（3）服务周期：7天内完成全部维修工作。

（4）投标人应与甲方取得联系后充分踏勘现场后做出准确报价。

**3、资格要求：**

（1）必须具有有效的营业执照；

（2）具有冷库维修经验、业绩优先；

（3）本项目不接受联合体形式投标。

**4、投标文件的递交：**

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年2月19日14时30分，投标文件递交地点为南通沪蔬通农业发展有限公司3楼会议室。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**5、投标保证金：**本次项目投标保证金为：（2000元）贰仟圆整，只接受现金形式。

**6、评标办法：**最低价中标

**7、支付方式：**乙方完成全部维修并通过甲方的竣工验收，乙方提供符合甲方要求的增值税专用发票，根据合同约定支付相应款项。

**8、联系方式：**

招标单位名称：南通沪蔬通农业发展有限公司

地址：南通沪蔬通农业发展有限公司3楼会议室

联系人：程先生

电话：18352697849

南通沪蔬通农业发展有限公司

2023年2月15日

**一、询价响应投标函**

（招标人名称）：

1. 根据已收到的项目的询价函，我单位将根据本项目询价函的规定，经研究询价函后，愿以人民币（大写）元[¥(小写)　　　元］的总价，按询价函的要求承包本次招标范围内的全部工作。

二、贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件。**

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。**

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：**(法定代表人亲笔签名)** 性别：年龄：职务：

系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证复印件或扫描件。**

投标人：(盖单位章)

年月日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**

（三）维修清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 材料明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1#库101冷库门 | 冷库门打开时没反应，  调换控制器 | 个 | 1 | 0 | 0 |
| 1#库103冷库门 | 关门时不密封，需调整 | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 1#库104冷库门 | 更换链条 | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 1#库201冷库门 | 门体不在同一平面，需调整 | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 1#库204冷库门 | 调换链条 | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 1#库401冷库门 | 调换控制器 | 个 | 1 | 0 | 0 |
| 1#库404冷库门 | M10×30、M8×30六角螺栓、螺母、平、弹垫 | 各套 | 10 | 0 | 0 |
|  | 1号库门维修人工费用 | 套 | 7 | 0 | 0 |
| 1#库01、02、04、05、11、13平台 | 更换控制箱 | 只 | 6 | 0 | 0 |
|  | 1号库移控制箱人工费用 | 套 | 6 | 0 | 0 |
| 1#库15平台 | 后座大梁断裂，更换新平台 | 台 | 1 | 0 | 0 |
|  | 拆除旧平台人工费用 | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 1#库平台 | 15台平台更换液压油 | L | 80 | 0 | 0 |
|  | 更换液压油及调试人工费用 | 台 | 15 | 0 | 0 |
| 2#库102逃生门 | 跑冷，需要调整 | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 2#库102冷库门 | 拉手 | 个 | 2 | 0 | 0 |
| 调换控制器 | 个 | 1 | 0 | 0 |
| 2#库101逃生门 | 跑冷，需要调整 | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 2#库101、203冷库门 | 缺少螺栓 | 套 | 20 | 0 | 0 |
| 2#库204冷库门 | 下压紧加长 | 个 | 1 | 0 | 0 |
| 2#库602冷库门 | 调换控制器 | 个 | 1 | 0 | 00 |
|  | 2号库门维修人工费用 | 套 | 6 | 0 | 0 |
|  | 税金 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 人民币大写： | | | |  |